**ДО**

## (Бенефициент- наименование)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Адрес на бенефициента)

**О Ф Е Р Т А**

**От:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование на кандидата)

за участие в избор на изпълните по реда на Глава четвърта от ЗУСЕФСУ и Постановление № 4 на Министерския съвет от 2024 г.

с адрес: гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

регистриран по ф.д. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. по описа на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ съд,

ЕИК /Булстат: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Дата и място на регистрация по ДДС: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

представлявано от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в качеството му на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ,**

Във връзка с публична покана № .............от дата ............., Ви представяме нашата оферта за участие в избор на изпълнител с предмет:

**“Доставка и монтаж на Климатични сплит системи- канални климатизатори – 5 броя ”**

(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в горепосочената процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора.

1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на бенефициента както следва:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Пълно описание на предмета на поръчката от страна на бенефициента | Количество  Бр. | Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата | Количество  Бр. |
| 1 | **Доставка и монтаж на Климатични сплит системи- канални климатизатори.**  Технически и функционални характеристики:  1. Външно тяло на климатичната система :  • Дължина на тръбите за свързване между телата – мин. 100м.  • Максимално разлика във височина при монтаж между двете тела - от 30-40 m;  • Максимална височина ва външното тяло – до 900 мм;  • Широк работен диапазон:  - При режим на охлаждане – диапазон на външната температура от -20°C до +46°C;  - При режим на отопление от – диапазон на външната температура от -20°C до +15°C;  Хладилен агент - Тип / GWP R-32/675;  • Зареждане (kg/TCO2Eq) - до 5,0кг /3,38;  • Мин. 3-редов топлообменник на външното тяло;  • Охлаждане с хладилен агент на външен управляващ модул на процесора – PCB;  • Един вентилатор на външното тяло;  • Електрозахранване (Фаза/Напрежение/Честота) – трифазно/380-420V/50 Hz;  • Максимален ток за предпазителя (MFA) : A 25;  2. Вътрешно тяло на климатичната система:  • Таванно тяло за монтаж с високо ESP до 250 Pa, за помещения с големи размери;  • Максимална височина ва вътрешното тяло – до 480 мм;  • Капацитет на охлаждане – мин. 25,6 kW в режим на отопление  • Общ капацитет на охлаждане (Ном.) - от 20,0-24,00 kW  • Общ капацитет на отопление (Ном.) – от-до 22,0-24,00 kW  • Охлаждане с конвекция:  - Проектен капацитет: мин. 22,0 kW  - SEER - мин. 5,37  - Годишен разход на електроенергия (kWh/a) - до 2500  • Отопление на помещението (умерен климат):  - Проектен капацитет: мин. 12,1 kW  - SCOP - мин. 3,50  • Входяща мощност (50 Hz) :  - Охлаждане (Ном.) - до 0,5 kW  - Отопление (Ном.) - до 0,5 kW  • Материал на корпуса - Галванизирана стомана  • Дебит на въздушния поток:  - Охлаждане (Ниско/Високо) – мин. 42 / 65 m³/min  - Отопление (Ниско/Високо) – мин. 42 / 65 m³/min  • Външно статично налягане (Ном./Високо) – мин 245 Pa  • Ниво на звуково налягане:  - Охлаждане (Ниско / Ср. / Високо) - до 43 dBA  - Отопление (Ниско / Ср. / Високо) – до 43 dBA  • Хладилен агент - Тип R-32  • Електрозахранване (Фаза/Напрежение/Честота) – монофазно/220-240V/50-60 Hz;  • Кабелно дистанционно управление;  • Валиден Eurovent сертификат  • Възможност за сервизиране на системата и поръчка на части - минимум 10г. след инсталацията на оборудването. | **5** |  |  |

2. Ценово предложение:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата | Количество  Бр. | Единична цена в лева без ДДС | Общо цена в лева без ДДС |
|  | *( посочва се пълно описание на артикулите който се предлагат за доставката/ пълно описание и всички изисквания за предлаганата услуга / видовете СМР или КСС в случай на строително ремонтни работи)* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | **Обща стойност** | |  |

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

**Цифром:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ лв. без ДДС Словом:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/общата *(уточнете)* цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната *(уточнете)* цена в съответствие с единичната/общата *(уточнете)* цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

1. Срок на изпълнение (срок на доставка): ............................. работни дни

(**Минимум 10 работни дни, Максимум 40 работни дни. Оферти с предложен срок извън горния интервал не се допускат до оценка**)

1. Гаранционен срок: ……………………………………
2. Валидност на офертата:...........
3. Начин на плащане:............
4. Други изисквания и условия: *(посочват се други изисквания и условия които са изисквани от възложителя)*
5. Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подизпълнители. ще ползваме/няма да ползваме
6. Приложения към офертата:

8.1 Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС №4/2024 г.;

8.2 Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата (*ако е приложимо)*;

8.3 Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата:

Сертификат за извършване на монтаж, ремонт, поддръжка и / или сервизно обслужване, и извеждане от експлоатация на стационарно хладилно, климатично и термопомпено оборудване, издаден на основание чл. 17 б, ал. 2 от ЗЧАВ, във връзка с чл. 10, § 6 на Регламент (ЕС) 517/2014 за флуорсъдържащи парникови газове, чл. 6 § 1 на Регламент (ЕС) 2015/2067 и чл.7 от Наредба № 1 от 17.02.2017 г. на МОСВ и МВР.

8.4 Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, вида и дела на тяхното участие, както и доказателства за поетите от тях ангажименти (*ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители)*;

8.5 Документи по т. 2 *,*3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с чл. 3, ал.17 и чл.5, ал.1, т.5 от ПМС № 4/2024 г. *(ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);*

**ДАТА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(име и фамилия)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(длъжност на представляващия кандидата)